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1、 服务要求
设备名称：X射线摄影系统(数字化)，型号VX3733-SYS
1.保修范围：平板主板维修 
2.投标人提供的配件，必须保证提供的配件质量符合国家相关规范和标准的合格产品，并经国家相关质量检测部门检测合格，品质保证，维保方保证设备维护达到符合厂家标准及相应的国家质量标准要求
★3.投标人须提供至少 3名影像设备专业培训的工程师名单，并附近六个月社保缴纳证明和工程师同类设备厂家培训证书
★4.在安徽范围内有 3 名及以上常驻工程师，通过核技术利用辐射安全与防护考核合格的常驻工程师，提供工程师资质证明及近六个月社保证明复印件
5.投标人的工商营业执照经营范围需包含医疗设备维修
★6.投标人从正规渠道购买过 放射设备如CT、DR等设备的配件。（提供 2018 年至今从厂家或代理商采购备件的发票证明，不少于 10 份）
★7.投标人需具有医疗设备维修工具校准报告，不少于6份
★8.投标人具备有效期内的 ISO 9001质量管理体系认证证书，认证许可范围覆盖三类医疗器械的销售及售后服务
★9.投标人具备有效期内的 ISO 13485医疗器械质量管理体系认证证书，认证许可范围覆盖三类医疗器械的销售及售后服务 
★10投标人具备有效期内辐射安全许可证
二、评分标准
本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分具体办法和标准进行打分，总分值为100分。
	此次评分以100分制为准

	评标项目
	分值
	评分内容及打分办法

	报价分
（40分）
	报价
	40分
	计算方法：价格分=（评标基准价/有效投标报价）×10
注：评标基准价指满足招标文件要求的所有供应商有效投标价格的最低报价；有效投标报价指满足招标文件要求的各投标供应商的投标报价；

	技术分
（56分）
	服务要求响应
	40分
	完全满足招标文件服务要求，并能提供证明文件的得40分，★号条款不满足的一项扣5分，非★号条款不满足技术、服务要求的一项扣2分，扣完为止。（条款中要求提供证明材料原件备查的必须提供，否则视为不满足。）

	
	服务方案
	9分
	投标人需提供符合项目实际需求的完善的维保服务方案，包括但不限于：专项组织机构、现场管理制度、运行管理计划、质量管理、维修维护计划、安全管理计划、备品备件、故障应急处置等。方案完善、优秀的得9分。服务响应方案中的分项存在一项未提供，或者提供的不符合采购方需求的扣3分，扣完为止。

	
	设备维修安装能力
	3分
	投标人具备有效期内的《中国设备维修安装企业能力等级证书》，范围包括医疗器械A类（放射类）III级（提供证书复印件，原件备查）

	
	业绩
	3分
	投标人每提供 1 份相同业绩设备维保服务合同得 1 分，满分 3 分。 注：须提供完整的合同扫描件。（合同原件备查）

	
	质保承诺
	5分
	投标人在满足要求的免费服务质保期3个月基础上，免费质保期每增加1个月的，加1分，最高加5分（增加不足1个月的不加分），满分5分。




